	
	
Приложение 4
к Правилам организации и проведения закупа
лекарственных средств, медицинских изделий
и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной
(пенитенциарной) системы, за счет  бюджетных
средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,
фармацевтических услуг

	 
	Форма



Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №30-23 от 24.11.2023 г.

Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: ГКП на ПХВ «Илийская ЦРБ» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», РК, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыр, улица Титова 30

Перечень закупаемых товаров
Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию:

	Лоты
	 Наименование
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Аппарат фототерапии для младенцев
	3
	2 100 000,00
	6 300 000,00

	2
	Аппарат ЭКГ
	1
	2 850 000,00
	2 850 000,00

	3
	Холодильник  для медикаментов, стеклянный дверь
	6
	706 000
	4 236 000

	4
	Холодильник  для медикаментов, глухой дверь 
	6
	680 000
	4 080 000

	5
	Фетальный доплер
	5
	300 000
	1 500 000

	6
	Центрифуга лабораторный
	9
	660 000
	5 940 000

	7
	Спирограф микропроцессорный портативный
	1
	1 460 000 
	1 460 000

	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _GoBack]23 860 190 тг




Сроки и условия поставки: по заявке Заказчика
Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых
предложений: Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр,  улица  Титова,	дом 30, каб. 303
Дата и время рассмотрения ценовых предложений: Окончательный срок представления конвертов с ценовым предложением:  до 10 часов 00 минут «01» декабря 2023 года.
Конверты с ценовым предложением будут вскрываться в 12 часов 00 минут «01» декабря 2023 года по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ул. ​Титова, 30, отдел государственных закупок.


Главный бухгалтер _________________  Жаникеев Б.К.






Приложение 1
 к объявлению №30-23 от 24.11.2023 г.

Технические спецификации закупаемых товаров
Лот 1
	№ п/п
	Критерии
	                                                         Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Оборудование для фототерапии младенцев,  неонатальная с принадлежностями

	2
	Требования к комплектации
	№   п/п
	Наименование        комплектующего           к медицинской технике
	Техническая характеристика            комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Аппарата фототерапии: 
Аппарат укомплектован держателем, облучателем, стойкой, шнуром питания. 
Облучатель: Светодиодный высокоэффективный аппарат фототерапии для проведения сеансов фототерапии у новорожденных и не доношенных младенцев световым потоком синего цвета спектрального диапазона не менее чем от 430 нм до 490 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды должны обеспечивать высокую энергетическую освещенность 
облучаемой поверхности тела новорожденного – 0,76 мВт/см2 - 
3,8 мВт/см2. 
Широкий диапазон интенсивности излучения. 5 уровней выбора режимов. (Впервые в отрасли - Ноу-хау).
5 - регулируемых режимов излучения: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% 
На расстоянии не мене 35см:
20% -  0.76 мВт/см2.
40% -  1.52 мВт/см2. 
60% -  2.28 мВт/см2.
80% -  3.04 мВт/см2.
100% - 3.8 мВт/см2.

Наличие кнопки для переключения режимов фототерапии с режима средняя и максимальная освещенность эффективной облучаемой поверхности. В соответствии с необходимым и требованиям и для терапии ребенка.
Средняя освещенность эффективной облучаемой поверхности при установке режима - 100%:
Не менее чем: 2.7 мВт/см2 - (на расстоянии 35 см)
Не менее чем: 2.1 мВт/см2 - (на расстоянии 45см)
Не менее чем: 1.4 мВт/см2 - (на расстоянии 60см)
Максимальная освещенность эффективной облучаемой поверхности при установке режима - 100%:
Не менее чем: 3.8 мВт/см2 - (на расстоянии - 35 см)
Не менее чем: 2.5 мВт/см2 - (на расстоянии - 45см)
Не менее чем: 1.5 мВт/см2 - (на расстоянии –60 см)
Размер облучаемой поверхности: 
Не менее чем: 30×16cm（на расстоянии - 35cm）
Не менее чем: 30×24cm（на расстоянии  - 45cm）
Не менее чем: 40×24cm（на расстоянии  - 60cm）
Большой цветной сенсорный экран для лучшего наблюдения и работы.  Дисплей - 480×272-4,3-дюймовый сенсорный экран.  Благодаря вспомогательной камере ухаживающим за новорожденным, не нужно открывать крышку при осмотре новорожденного. Только нажатием кнопки можно посмотреть через сенсорный экран на младенцев. 
Камера: Опционально, наблюдение за состоянием ребенка в режиме реального времени.
Эта функция помогает облегчить рабочую нагрузку и предотвратить утечку синего света, создающую дискомфорт для лиц, осуществляющих уход.
Имеется датчик для измерение энергетической освещенности.  С помощью зонда Comen Irradiance можно проверить % освещенности и гарантирует, что новорожденные получают достаточную освещенность.
Имеется точное для позиционирование красный свет.  Используя уникальное точное позиционирование на красный свет, аппарат фототерапии обеспечивает правильное положение новорожденного.
Аппарат имеет встроенные таймеры работы облучателя и дисплея времени. Таймер облучения пациента не более чем: 99999.                          
Подсчет / обратный отсчет, общее время.
Широкое покрытие увеличивает скорость клиренса билирубина по отношению к производству билирубина для защиты от повреждений сетчатки. Эффективная площадь поверхности до - 940c㎡.
Высокоинтенсивный светодиодный источник холодного света в форме лампы, рассчитаны на срок службы не менее- 50 000 часов = 6 лет непрерывной работы. 
Без вентиляторный, бесшумный и стильный с шумоподавлением не менее чем: ≤ 20 дБ, Требования к энергопотреблению: не более - 25 ВА.
USB-порт / обновление программного обеспечения.
Источнику излучения: LED-Синие Светодиоды.
Полная интеграция на рабочем месте. Регулируемый держатель аппарата. Тележка с регулировкой по высоте и углу, отличная мобильность в больнице. Крепление на нескользящих ножках. 
Аппарат фототерапии должен крепиться на мобильную 
стойку, оснащенную четырьмя сдвоенными колесами. Все колеса иметеет стопор. Общий вес стойки с держателем и облучателем – 15 кг. Габариты не менее 217 мм × 98 мм × 433 мм          
Кабель питания 220В. Стандартная вилка.
Так же Аппарат фототерапии можно использовать универсально.  Съемная головка Аппарат фототерапии для использования в инкубаторе.
Количество светодиодов синего света – 4.  
Требования к диапазону длины волны: Пиковая длина волны не более чем 430 нм до 490 нм. Требования к уровню облучения: не менее: 0,76 мВт/см2 - 3,8 мВт/см2 на расстоянии 35 см до зоны облучения. 
Требования к уровню шума: не более 20 dBA. Требования к энергопотреблению: не более 25 ВА. Требования к электропитанию: не более чем: 100~240Vac 50Hz/60Hz   0.9A~0.5A.
Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать свободную настройку положения источника излучения относительно облучаемой поверхности.
Отличительные технические параметры аппарата 
Дисплей не менее чем: 4,3-дюймовый сенсорный экран
Размер не менее чем: 217 mm × 98 mm × 460 mm
   •    Длина волны не более: 400-550 мм
   •   Наличие двух режимов работы: обычный режим и автоматический режим.
   •    Излучение не менее чем: 3,8 ± 25% мВт/см2 (63 ± 25% мкВт/см2/нм) (расстояние 350 мм)
   •    Наличие 5 уровней интенсивности излучения.
   •    Вариант единицы измерения излучения: μW/cm2/nm или mW/cm2.
   •    Равномерность излучения:> 0,4.
   •    Эффективная поверхность синего света не менее: 30×16 см (расстояние 35 см)
	1 шт.

	
	
	 Расходные материалы:

	
	
	1
	ПО
	Интегрированное прогамное обеспечение
	1 шт.

	
	
	2
	Тележка
	Небольшая ручная тележка на колесиках
	1 шт.

	
	
	3
	Шнур питания
	Шнур питания: 3м
	1 шт.

	
	
	4
	Очки для фототерапии
	Очки для фототерапии новорожденных (очки для светолечения, глазные протекторы, маска для фототерапии, неонатальные очки
	10шт

	
	
	5
	Присоска
	Данная модель имеет 4 присоски для крепления к инкубатору
	4шт.

	   3
	Требования к условиям эксплуатации
	Заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания: (220 Вольт).
Розетка с 3-х проводной схемой электропитания
Рекомендуемый температуры: +18°С ÷ +22◦С.
Относительная влажность - 40-60%.

	    4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	 DDP пункт назначения  
ГКП на ПХВ «Илийская центральная районная больница», Улица Титова, 30​
с. Отеген Батыр, Илийский район, Алматинская область, 040700


	   5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	В течение 60 календарных дней со дня подписания Договора


	   6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	  7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.









Лот 2
	№ 
п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
	Электрокардиограф с принадлежностями (12-канальный)

	
2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской
технике (в соответствии с
государственным реестром
лекарственных средств и
медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое
количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Электрокардиограф 
	Назначение: Предназначен для получения сигналов ЭКГ у взрослых и детей с помощью электродов ЭКГ на поверхности тела
Область применения: Кардиология, терапия
Класс безопасности: Класс 2 а – со средней степенью риска
Стандартный электрокардиограф для регистрации ECG в 12 отведениях представляет собой прибор для определения физиологической функции сердца путем регистрации формы сигнала его электрической активности. Использование электрокардиографа обеспечивает получение исходных данных, необходимых для диагностики и лечения различных болезней сердца. 
Стандарты безопасности
Соответствие стандарту ISO 13485:2016, маркировка CE
в соответствии с MDD93/42/EEC, EN ISO14971,IEC60601-1, IEC 60601-2-25, IEC 62304, ANSI/AAMI EC-11.
Тип изделий, оснащенных защитой от поражения электрическим током: класс I, с внутренним источником питания.
Степень защиты от поражения электрическим током:  рабочая часть типа CF с защитой от разряда дефибриллятора
Физические характеристики
Габаритные размеры: 410мм×316мм×114мм
Вес нетто: не менее 6,5 кг
Дисплей: не менее 12,1 дюймовый цветной ЖК-дисплей с разрешением не более 800 х 600 пикселей. 
Запись прибора: не менее 12 форм сигналов
Яркость: Ручная регулировка
Параметры: Идентификатор пациента, пол,возраст, формы сигналов, скорость записи/развертки, усиление,
фильтрация сигнала ЭМГ, ЧСС,тип отведений, время,
информационное сообщение
Формат: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+1R,1×12, 1×12+T
Отключение питания по времени: ВЫКЛ., 1мин, 5мин, 10мин, 30мин
Клавиатура: Доступна
Индикатор:
Индикатор питания
Индикатор заряда аккумулятора
Звуковой сигнал QRS
Звук клавиш команд управления
Интерфейс:
Интерфейс подключения параметрического кабеля
Потребляемая мощность переменного тока
2 USB-порта, Порт RJ45
Русифицированный интерфейс.
Поддерживается работа с сенсорным экраном и работы с кнопками.
Хранение данных:
Хранение при откл. питания:
Наличие стандартной карта micro SD с внутренней памятью 8G на не менее 40000 ЭКГ
Сеть: Подключен к PCECG проводным/беспроводным
способом
ЭКГ:
Тип отведения (каналов): Анализ ЭКГ в 12
отведениях
Выбор отведений (каналов): 12-отведений: I; II; III; aVR; aVL;aVF; V1-V6.
Выбор усиления 2,5 мм/мВ, 5 мм/мВ, 10 мм/мВ, 20
мм/мВ, 20/10 мм/мВ, 10/5 мм/мВ и AGC, погрешность ± 2%.
Скорость развертки: 5 мм/с, 10 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с,
50 мм/с.
Расчет частоты сердечных сокращений: 
Метод расчета: Тест пикового значения сигнала. 
Диапазон измерения частоты сердечных сокращений ЧСС: 30-300 уд/мин.
Точность расчета: ±1% или ±1 уд/мин (в зависимости от того, что больше)
Фильтрация дрейфа: ВЫКЛ., 0,05 Гц, 0,10 Гц, 0,20 Гц,
0,50 Гц
Фильтрация сигнала ЭМГ: ВЫКЛ., 25 Гц, 35 Гц, 45 Гц
Низкочастотный фильтр ВЫКЛ., 75 Гц, 100 Гц, 150 Гц
Фильтр переменного тока ВЫКЛ., 50 Гц, 60 Гц
Защита Выдерживает напряжение 4000 В переменного тока/50 Гц в изоляции; Выдерживает повторную
электрохирургическое вмешательство и дефибрилляцию;
Анализ аритмии: 122 типа
Имеется возможность выбора одного из четырех режимов работы: «Ручной», «Автоматический», «Ритм» и «VCG». 
Обработка:
Режим сбора данных: В реальном времени, запуск триггера, предварительная выборка
Частотная характеристика: 0,05 Гц-150 Гц
Коэффициент подавления синфазной
Составляющей (CMRR): ≥105 дБ •
Входное сопротивление: ≥50 Мом
Частота цифровых обработок:
1000 (один канал)
8000 (восемь каналов)
Аналого-цифровое преобразование: 24 бита      
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	Расходные материалы и изнашевыемые узлы:

	
	
	1. 
	Бумага для ЭКГ
	Рулонная термочувствительная диаграммная бумага, не менее 215мм*30м
	10 шт.

	
	
	Принадлежности:

	
	
	1. 
	Электроды на конечности
	Электроды для зажима конечностей взрослых (ф3 мм/ф4 мм), 4 шт./комплект
	1 комплект.

	
	
	2. 
	Электроды грудные
	Электроды грудные с присоской для взрослых (ф3 мм/ф4 мм), 6 шт./компл.
	1 комплект.

	
	
	3. 
	Кабель ЭКГ
	Кабель ЭКГ на 12 отведений (ф4 мм, разъем типа "банан", IEC)
	1 шт.

	
	
	4. 
	Тележка транспортная
	Тележка для аппарата на колесах
	1 шт.

	
	
	5. 
	Кабель для питания
	Кабель для подключения аппарата
	1 шт.

	
	
	6. 
	Внутренний термопринтер
	Тип: Встроенный; Матричная головка для печати на термочувствительной бумаге. Ширина бумаги: 215мм/210мм. Скорость: 5 мм/с, 10 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Информация для печати: Выключенный, базовый, детализированный
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Питание от сети переменого тока: Номинальное напряжение питания 100 -240 В. Номинальная частота 50 Гц/60 Гц±1 Гц. 
Номинальная потребляемая мощность ＝95 ВА
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Упакованный электрокардиограф необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении, при отсутствии коррозионных газов в воздухе, при температуре -20℃～+60℃ и относительной влажности 93%. Параметры рабочей среды +5 до +40 градус Цельсия.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения:  
ГКП на ПХВ «Илийская центральная районная больница», Улица Титова, 30​
с. Отеген Батыр, Илийский район, Алматинская область, 040700


	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	В течение 60 календарных дней со дня подписания Договора


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
замену отработавших ресурс составных частей;
замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
настройку и регулировку медицинской техники;
специфические для данной медицинской техники работы;
чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его
составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



Лот 3
	№ 
п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
	Холодильник фармацевтический объемом 400 л открытого типа

	
2
Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской
технике (в соответствии с
государственным реестром
лекарственных средств и
медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое
количество (с указанием единицы измерения)

	
	Основные комплектующие:

	
	1
	Холодильник фармацевтический
	Холодильник фармацевтический объемом 400 л предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2°С до +15°С.
Холодильник используется в помещениях аптек, клиник, больниц, научно-исследовательских институтов и других учреждений здравоохранения.
Стеклянная дверь с замком для предотвращения несанкционированного доступа;
Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры;
Система принудительной циркуляции воздуха;
Автоматическое поддержание температуры в камере;
Сигнализация при отклонении температуры от заданной;
Отображение температуры на табло панели управления;
Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери;
Наличие термокарты;
Точность поддержания температуры составляет ±2°C при окружающей среде от +10°C до +35°C 
Холодильная камера поделена на 5 отделений, дополнительно закрываемых прозрачными дверцами;
Наличие 7-ми разноуровневых стеклянных полок для хранения контейнеров различных размеров и 2-х пластиковых сосудов;
Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа и панели двери;
Общий объем, л: 400;
Полезный объем, л: 364;
Дверь: стекло;
Количество компрессоров, шт.: 1;
Температура в холодильной камере: +2….+15°С;
Точность поддержания температуры: ±2°С  ;
Количество полок, шт. : 7;
Потребляемая мощность, Вт: 230;
Напряжение, В: 230;
Частота, Гц: 50;
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки: 1,76;
Хладагент: R600а;
Цвет: белый;
Гарантия: 2 года;
Длина, мм:не менее 650;
Ширина, мм: не менее 600;
Высота, мм: нееменее 1950;
	1 шт.

	
	Дополнительные комплектующие:

	
	-
	-
	-
	-

	
	Расходные материалы и изнашевыемые узлы:

	
	2. 
	
	
	

	
	Принадлежности:

	
	
	

	
	
	7. 
	 Полка
	
	7 шт.

	
	
	8. 
	 Кронштейн
	
	1 шт. 

	
	
	9. 
	 Шторка
	
	1 шт. 

	
	
	10. 
	 Ручка
	
	1 шт. 

	
	
	11. 
	 Винт
	
	2 шт. 

	
	
	12. 
	 Ключ
	
	2 шт.

	
	
	13. 
	 Ерш
	
	1 шт. 

	
	
	14. 
	 Сосуд
	
	2 шт. 

	
	
	15. 
	 Гарантийная карта
	
	1 шт.

	
	
	16. 
	 Руководство по эксплуатации
	
	1 шт. 

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Питание от сети переменого тока: Номинальное напряжение питания 100 -240 В. Номинальная частота 50 Гц/60 Гц±1 Гц. 
Номинальная потребляемая мощность ＝95 ВА
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Упакованный электрокардиограф необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении, при отсутствии коррозионных газов в воздухе, при температуре -20℃～+60℃ и относительной влажности 93%. Параметры рабочей среды +5 до +40 градус Цельсия.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения:  
ГКП на ПХВ «Илийская центральная районная больница», Улица Титова, 30​
с. Отеген Батыр, Илийский район, Алматинская область, 040700


	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	До 25 декабря 2021 года


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
замену отработавших ресурс составных частей;
замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
настройку и регулировку медицинской техники;
специфические для данной медицинской техники работы;
чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его
составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.




Лот 4

	№ 
п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
	Холодильник фармацевтический объемом 400 л закрытого типа

	
2
Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской
технике (в соответствии с
государственным реестром
лекарственных средств и
медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое
количество (с указанием единицы измерения)

	
	Основные комплектующие:

	
	1
	Холодильник фармацевтический
	Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; прозрачные дверки, закрывающие полки по высоте всего объема; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм.препаратов — 2 шт.
Общие характеристики: 	
Общий объем, л.: 400;
Объем холодильной камеры, л.: 400;
Количество компрессоров, шт.: 1;
Габаритные размеры, мм,: ;
    Высота, мм: не менее 1950;
    Глубина, мм: не менее 610;
    Ширина, мм: не менее  600;
Масса, кг., не более: 80;
Номинальная потребляемая мощность, Вт: 250;
Напряжение, В: 220;
Холодильная камера: ;
Система оттаивания холодильной камеры: авто;
Температура в холодильной камере: +2…+14;
Частота, Гц: 50;
	1 шт.

	
	Дополнительные комплектующие:

	
	-
	-
	-
	-

	
	Расходные материалы и изнашевыемые узлы:

	
	3. 
	
	
	

	
	Принадлежности:

	
	
	

	
	
	17. 
	 Полка
	
	7 шт.

	
	
	18. 
	 Кронштейн
	
	1 шт. 

	
	
	19. 
	 Шторка
	
	1 шт. 

	
	
	20. 
	 Ручка
	
	1 шт. 

	
	
	21. 
	 Винт
	
	2 шт. 

	
	
	22. 
	 Ключ
	
	2 шт.

	
	
	23. 
	 Ерш
	
	1 шт. 

	
	
	24. 
	 Сосуд
	
	2 шт. 

	
	
	25. 
	 Гарантийная карта
	
	1 шт.

	
	
	26. 
	 Руководство по эксплуатации
	
	1 шт. 

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Питание от сети переменого тока: Номинальное напряжение питания 100 -240 В. Номинальная частота 50 Гц/60 Гц±1 Гц. 
Номинальная потребляемая мощность ＝95 ВА
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Упакованный электрокардиограф необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении, при отсутствии коррозионных газов в воздухе, при температуре -20℃～+60℃ и относительной влажности 93%. Параметры рабочей среды +5 до +40 градус Цельсия.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения:  
ГКП на ПХВ «Илийская центральная районная больница», Улица Титова, 30​
с. Отеген Батыр, Илийский район, Алматинская область, 040700


	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	До 25 декабря 2021 года


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
замену отработавших ресурс составных частей;
замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
настройку и регулировку медицинской техники;
специфические для данной медицинской техники работы;
чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его
составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



Лот 5
	№ п/п
	Критерии
	
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	
	Фетальный монитор принадлежностями,


	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Фетальный монитор основной блок
	Фетальный монитор (кардиотокограф) предназначен для неинвазивного и инвазивного мониторинга одного и двух плодов во время дородового обследования, родов и род разрешения.
Имеет возможность измерения внутриматочного давления. Имеет возможность докомплектации стимулятором плода. Имеет возможность измерения DECG с помощью одноразового электрода
Конфигурация монитора включает средства мониторинга ЧССПІ (ЧСС плода 1), ЧССП2 (ЧСС плода 2), ТОКО, MFM и AFM ПЭКГ (обеспечивающий монитоинг ДЧCCП (дельта-ЧСС плода) и ВМД (внутриматочного давления)). Возможность использования стимулятора плода. Монитор может быть подключен к центральной системе мониторинга MFM-CNS через сеть 485 и Ethernet. Наличие встроенного модуля беспроводной связи для соединения по беспроводной сети.
В мониторе предусмотрены сигналы тревоги двух типов: тревоги по пациенту и технические тревоги. Тревоги по пациенту указывают на ситуацию, когда основной показатель жизнедеятельности превышает заданный предел. Звуковые и визуальные сигналы тревоги могут быть отключены. Регулируемые пределы тревог определяют условия срабатывания тревоги.
Технические тревоги показывают, что монитор не в состоянии измерять и, следовательно, не может надежно определять критическое состояние пациента.
Имеются два уровня сигналов тревог: высокий и низкий.
Тревога среднего уровня — это серьезное предупреждение, которое помечается специальным символом; тревога низкого уровня — это обычное предупреждение.
Тревоги среднего уровня обладают высоким приоритетом по сравнению с тревогами низкого уровня. Если одновременно возникают тревоги обоих типов, монитор подает звуковой сигнал для тревог среднего уровня. Уровни тревог задаются системой.
Имеется два варианта отображения сообщений тревог по пациенту: в текстовом и в числовом виде.
В случае потери сигнала плода в течение определенного времени монитор подает сигнал технической тревоги.
Монитор сохраняет до 100 тревожных сообщений.
Тревоги по ЧССП1; ЧССП2: Нижний предел сигналов 60-205 уд. мин, с шагoм 5; Верхний предел сигналов 65-210 уд.мин, с шагом 5; Задержка тревоги 0-20  секунд, с шагом 5.
Для внешнего наблюдения за частотой сердечных сокращений плода используется технология ультразвуковой доплеровской эхографии.
Мониторинг ЧССП двойни: для проведения внешнего мониторинга ЧССП двойни, монитор комплектуется двумя УЗ- датчиками. Система имеет функцию проверки наложения сигналов (ПHC) при мониторинге ЧССП двойни. Методика: Ультразвуковой импульсный доплер с автокоррекцией. Частота повторения импульсов: 2кгц. Длительность импульса: 92 мкс. Частота ультразвука: (1±10 %) мгц. Принцип измерения и регистрации ЧССП «от удара к удару». Включение  и  отключение  в  меню  прибора  функции «регистрация ЧССП от удара к удару». Количество каналов.2. Независимая регулировка громкости сигналов ЧСС для каждого канала, с возможностью отключения. Функция обнуления. Количество кристаллов в ультразвуковых датчиках: 8. P- <1 Mпa. Lob <10 мвт см2. Ispta <100 мвт см2. Эффективная площадь излучения: (628±15%) мм2. Диапазон измерения ЧССП: 50-240 уд.мин. Разрешение: 1 уд.мин. Точность:±2 уд.мин. Диэлектрическая плотность: > 4000 В cp. Кв. ISATA поверхности датчика: 1,865 мвт см2. Входящий пучок: 6,08 см2. Погрешности измерений для ISATA: +26,6%. Погрешности измерений для ультразвуковой мощности: +26,6%. Регулировка громкости сигналов ЧСС плодов, с возможностью отключения. Индикация и регулировка громкости сердцебиения плода. Индикация качества сигнала сердцебиения плода. Цветовая маркировка разъема датчики и разъема для подключения датчика в мониторе.
Moнитop позволяет осуществлять внутренний мониторинг одной и нескольких ЧССП с помощью прямой электрокардиографии (ПЭКГ) и сократительной деятельности матки с помощью катетера для измерения внутриматочного давления (КВМД). ПЭКГ : методика – обнаружения интервала между пиками. Диапазон измерения ДЧСС: 30-240 уд.мин. Разрешение: 1 уд.мин. Точность: ±1 уд.мин. Входной импеданс: > 10M (дифференциальный режим, DC50, 60 Гц). Входной импеданс: > 20M (синфазный режим). Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR): >110 дб. Шум: <4 мквп. Допустимое отклонение напряжения на коже: ±500 мв. Входное напряжение плода: 20 мквп — 3 мвп.
Внешний мониторинг сократительной деятельности матки. Метод регистрации: Токометрический. Функция установки нулевой сократительной активности матки. Функция автоматического обнуления параметров: Автоматический (значение TOKO становится нулевым и ниже, длительностью 30 секунд); Вручную.
Диапазон TOKO: 0-100. Нелинейная ошибка: ±10 %. Разрешение: 1. Режим обнуления: автоматический; ручной. Диэлектрическая плотность: > 4000 В cp. Кв.
Внутренний мониторинг сократительной деятельности матки. Диапазон давления: 0-100 мм рт. Ст. (0.0 кпа-13.3 кпа). Чувствительность: 5 мкв.В.мм рт. Cт. Нелинейная ошибка: -из ми рт. Ст. (30.4 кпа). Разрешение: 1%. Режим обнуления: автоматический; ручной.
Автомониторинг движения плода (AFM): Во время мониторинга сердца плода с помощью ультразвука обнаруживаются также сигналы движения плода. Движение плода будет обнаружено и отобразиться на экране и бумаге в виде графика и черными метками. Методика: ультразвуковой импульсный доплер.
Мониторинг движения плода вручную (MFM): Результат MFM определяется тем, как пациентка ощущает движение плода. 
Подсчет отображается на экране
Функция подавления артефактов для устранения помех во время мониторинга ЧССП с помощью ПОКГ.
Монитор имеет три режима отображения: режим кривых и числовых значений, режим кривых и режим числовых значений. Отображение ЧСС и сократительной активности матки одновременно в числовом формате и в виде кривых.
Окно состояния. Индикаторы: работы от электросети, состояния работы от аккумулятора, уровня заряда аккумулятора; сетевого соединения и номера монитора, звуковой тревоги, состояния самописца, скорости печати, времени мониторинга, даты и времени.
Наличие функции проверки наложения сигналов ЧСС плодов и матери.
Кривая ЧССП1; ЧССП2: Ось у отображает числовые значения ЧССП
Кривая AFM: Ось у отображает размах движения плода. Кривая TOKO: Ось у отображает числовое значение TOKO, диапазон: 0-100.
Монитор автоматически сохраняет данные каждого мониторинга в отдельном файле.
Поддержка функции USB позволяет автоматически сохранять файлы на UЅВ-диск, после чего их можно перенести на компьютер, а также просмотреть в системе управления данными.
Анализ КТГ: выполняется на кривой в режиме реального времени. Максимальный охватываемый период: 60 минут. Анализ КТГ описывает скорость сердечных сокращений плода, токографию и движения плода.
Результаты анализа КТГ: Потеря сигнала - доля потери сигнала; Сокращения матки - время сокращения в ходе анализа; Базальная HR - средняя ЧССП в течении 10 минут, когда на нее не влияют движения плода и сокращения матки; Акцелерации - Время ускорения (<32 недели, включая ускорение с амплитудой 10 уд.мин и длительностью 10 секунд, ≥32 недели и ускорение с амплитудой больше 15 уд.мин и длительностью 15 секунд); Децелерации - время замедления; Результат анализа кратковременной вариабельности (STV); Результат анализа долговременной вариабельности (LTV); Начало анализа - время начала анализа; Конец анализа - время завершения анализа; Функция записи медицинских аннотаций и меток событий.
В период между 10 и 60-ой минутой отсчета таймера монитор выдает результаты анализа КТГ ежеминутно.
Функция Улучшенного анализа Фишера: Улучшенный Фишер начинается после печати кривой в ритме реального времени на протяжении 10 минут.
Хранение и воспроизведение кривых: 12 часов. Встроенная ручка для транспортировки.
Русифицированный интерфейс.
Встроенный коммуникационный пopт RS — 232. Встроенный коммуникационный пopт USB.
Монитор соответствует международному стандарту по требованиям безопасности к медицинскому электрическому оборудованию IEC; EN 60601-1. Он является оборудованием класса І.
Монитор работает в пределах указанных технических характеристик при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С.
Уровень водонепроницаемости: IPХ-1. Габаритные размеры: 350 х 300 х 104 мм
Вес: 3,5 кг.
	1 шт.

	
	
	2
	Основной экран
	01.16.045044-11
5,6 дюймовый цветной ЖК экран
На экране отображаются	получаемые данные, кривые и числовые значения результатов измерений.
Активная область: 112,9 мм (Ш) х 84,7 мм (В) Разрешение: 640 (RGB) х 480
Режим отображения: Нормально белый, трансмиссивный. Регулировка яркости экрана. Выбор угла наклона дисплея. Угол наклона дисплея: 0-90°. Наличие кнопки фиксации дисплея монитора, блокирующая возможность открытия дисплея во время переноски.
	1 шт.

	
	
	3
	Кабель питания
	01.13.036638
Кабель питания для подключения к электросети
	1 шт.

	
	
	
	Дополнительные комплектующие:
	

	
	
	1
	Датчик ультразвуковой
	02.01.109301016
Предназначен для мониторинга ЧССП. Вес: 190 г. Длина Кабеля: 2,5 м. Размер: 88 мм х 35 мм.
Количество элементов  12
	2 шт.

	
	
	2
	Токо-датчик
	02.01.210259012
Назначение: проведение внешнего мониторинга сократительной деятельности матки. Вес: 180 г. Длина кабеля:
2,5 м. Размер: 88 мм • 35 мм.
	1 шт.

	
	
	3
	Ремень многоразовый
	01.57.471447
Ремень многоразовый предназначен для размещения и закрепления датчика ультразвукового и Токо-датчика
	3 шт.

	
	
	4
	Дистанционный маркер событий
	02.01.210095012
Дистанционный маркер событий предназначен для мониторинга движения плода вручную. Длина: 2,5 м. Вес: 56 г.
	1 шт.

	
	
	5
	Встроенный принтер
	01.17.114392
Встроенный термограф мониторе поддерживает американский и международный стандарты ширины бумаги для самописца. Он печатает непрерывные кривые наряду с метками.
Moнитop поддерживает следующие функции: Автоматический запуск печати; Таймер печати; Быстрая печать; Кэширование данных; Сдвиг ЧССШ; Самопроверка печати; Подача бумаги.
Эффективная ширина печати: 120 мм. Ширина распечатки ЧССП: 80 мм. Macurra6 ЧССП: 20 уд.мин. Ширина распечатки TOKO: 40 мм. Масштаб TOKO: 25 %см.
Стандартная скорость (кривые в режиме реального времени): 1 см.мин, 2 см.мин, 3 см.мин. Скорость быстрой печати (хранящихся кривых): до 15 мм.сек. Точность данных: ±5% (ось Х). Точность данных: ± 1% (ось У). Разрешение: 8точек.мм.
	1 шт.

	
	
	6
	Перезаряжаемая литий-ионная батарея.
	01.21.064143
Номинальная емкость: 5000 мАч. Время работы: до 7 часов. Номинальное напряжение: 14,8 В. Необходимое время зарядки: 6 часов. Срок службы: ≥300 циклов зарядки- разрядки.
	1 шт.

	
	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Гель для Ультразвуковых исследований
	01.57.078008
Цель для ультразвуковых исследований
	1 шт.

	
	2
	Предохранитель
	21.21.064181
Размер: Ф5х20 мм. Модель: T2AH250V.
	2 шт.

	
	3
	Лента бумажная Термическая специальная
	01.57.471869
Фальцованная, термочувствительная бумага для термопринтера. Ширина бумаги: 152 мм; 150 мм.
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	
	

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	
	60-90 календарных дней 
Адрес:

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене и восстановлении отдельных частей медицинской техники; 
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта и единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников и трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. 
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.



Лот 6
	№ 
п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
	Центрифуга

	
2
Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской
технике (в соответствии с
государственным реестром
лекарственных средств и
медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое
количество (с указанием единицы измерения)

	
	Основные комплектующие:

	
	1
	Центрифуга
	
	1 шт.

	
	Дополнительные комплектующие:

	
	-
	-
	-
	-

	
	Расходные материалы и изнашевыемые узлы:

	
	4. 
	
	
	

	
	Принадлежности:

	
	
	

	
	
	27. 
	
	
	

	
	
	28. 
	
	
	

	
	
	29. 
	
	
	

	
	
	30. 
	
	
	

	
	
	31. 
	
	
	

	
	
	32. 
	
	
	

	
	
	33. 
	
	
	

	
	
	34. 
	
	
	

	
	
	35. 
	
	
	

	
	
	36. 
	
	
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	Питание от сети переменого тока: Номинальное напряжение питания 100 -240 В. Номинальная частота 50 Гц/60 Гц±1 Гц. 
Номинальная потребляемая мощность ＝95 ВА
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Упакованный электрокардиограф необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении, при отсутствии коррозионных газов в воздухе, при температуре -20℃～+60℃ и относительной влажности 93%. Параметры рабочей среды +5 до +40 градус Цельсия.

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения:  
ГКП на ПХВ «Илийская центральная районная больница», Улица Титова, 30​
с. Отеген Батыр, Илийский район, Алматинская область, 040700


	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	До 25 декабря 2021 года


	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя:
замену отработавших ресурс составных частей;
замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
настройку и регулировку медицинской техники;
специфические для данной медицинской техники работы;
чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его
составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



Лот 7
	№ п/п
	Критерии
	
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	
	Спирограф СМП-21/01-«Р-Д»
Производитель: НПП «МОНИТОР», Россия

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Спирограф
	Спирограф микропроцессорный предназначен для качественной и количественной оценки изменений функционального состояния легких и применяется на всех этапах лечебно-диагностического процесса (выявление нарушений, оценка их выраженности, обоснование и оценка эффективности проводимой терапии, прослеживание динамики заболевания), при экспертизе трудоспособности и пригодности к работе в определенных условиях, при массовых и эпидемиологических обследованиях групп населения. 
Спирограф предназначен для применения в медицинских учреждениях различного профиля для исследования на основе спирометрии механических свойств аппарата вентиляции легких человека. 
В спирографе реализована «Унифицированная методикапроведения и оценки функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции легких человека». Данная методика была утверждена в 1996 году председателем секции пульмонологии Министерства Здравоохранения РФ Путовым Н.В. В 1999 году методика была переработана и дополнена.
Спирограф это портативный настольный прибор,выполняющий измерение и вычисление 27 показателей внешнего дыхания и формирующий заключительный протокол обследования.
В протоколе обследования содержатся: 
- данные о пациенте: №, возраст, вес, рост, пол; 
- дата и время обследования; 
- измеренные и рассчитанные значения показателей вабсолютных значениях и в процентах от нормы; 
- оценка степени отклонения от нормы каждого показателя; 
- графики процедуры форсированного выдоха: «поток — объем»,«поток — время» и «объем — время»; 
- заключение по результатам обследования; 
- измеренные и рассчитанные значения показателей и графики тестов минутного объема дыхания, максимальной вентиляции легких, измерения жизненной емкости легких. 
Спирограф обеспечивает автоматическое приведение объемных и скоростных показателей к стандартным газовым условиям (BTPS). Спирограф состоит из основного блока спирографа, датчика спирографа и принтера. Корпуса основного блока и датчика спирографа изготовлены из ударопрочного пластика. 
В спирографе применен датчик воздушного потока фирмы «Vitalograph», выполненный на основе трубки Флейша. Датчик обеспечивает высокую точность измерения и имеет малоесопротивление дыханию пациента.
В спирографе предусмотрена возможность калибровки при помощи трехлитрового калибровочного шприца,входящего в комплект поставки.

Измеряемые и рассчитываемые показатели внешнего дыхания
При спокойном вдохе:
- ЖЕЛ объем спокойного вдоха 
- Тжел время вдоха. 
При форсированном выдохе: 
- ФЖЕЛ — объем форсированного выдоха 
- ОФВ1 — объем форсированного выдоха за первую секунду 
- ОФВ1; ФЖЕЛ — ОФВ1ЖЕЛ — ПОС — пиковая объемная скорость 
- МОС25 — мгновенная объемная скорость в момент выдоха25% объема 
- МОС50 — мгновенная объемная скорость в момент выдоха50% объема 
- МОС75 — мгновенная объемная скорость в момент выдоха75% объема 
- СОС25-75 — средняя объемная скорость на отрезке от25% до 75% объема 
- ОФВпос — объем форсированного выдоха до достиженияпиковой объемной скорости 
- ОФВпос; ФЖЕЛ — Тфжел — время форсированного выдоха 
При измерении минутного объема дыхания: 
- ОВ — средний объем воздуха, проходящий через легкиеза один цикл вдоха выдоха; 
- ЧД — частота дыхания; 
- МОД — ОДхЧД. 
При тесте максимальной вентиляции легких: 
- ОВмвл — максимальный объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл вдоха выдоха; 
- ЧДмвл — частота дыхания при МВЛ; 
- МВЛ — ОВмвл х ЧДмвл.

Диапазон измерения скорости потока воздуха:	-10... +13.8 л.сек
Диапазон измерения объема:	0...10 л

Дисплей: монохромный, жидкокристаллический 
- размер	113х63 мм
- разрешение 	240х128 точек
напряжение питания:	200 - 240 В, 50 Гц
мощность, потребляемая от сети: 5 Вт
размеры:	200х150х63 мм
масса:	1.5 кг (без шприца и принтера)
	1 шт.

	
	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Датчик спирографа
	Датчик спирографа
	

	
	
	2
	Лазерный и струйный принтер
	Лазерный и струйный принтер
	

	
	
	3
	Загубник
	Загубник
	5 шт.

	
	
	4
	Зажим для носа
	Зажим для носа
	

	
	
	5
	Шнур сетевой
	Шнур сетевой
	

	
	
	6
	Шнур витой для датчика
	Шнур витой для датчика
	

	
	
	7
	Шприц калибровочный 3л
	Шприц калибровочный 3л
	

	
	
	8
	Руководство по эксплуатации
	Руководство по эксплуатации
	

	3
	Требования к условиям эксплуатации

	
	

	4
	Условия осуществления поставки
медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	
	DDP пункт назначения

	5
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	
	60-90 календарных дней 
Адрес:

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене и восстановлении отдельных частей медицинской техники; 
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта и единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников и трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. 
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.




